**Buildroot摄像头:**

./rockchip-test/camera/camera\_rkaiq\_test.sh

**Debian 摄像头测试:**

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video9 ! \

video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080, \

framerate=30/1 ! xvimagesink